**Беспроводной прибор сверхнизкого объёма**

Инструкция

MOO-GUN & MOO-GUN H Примечания, связанные с безопасностью

* Вам необходимо прочитать примечания, связанные с безопасностью и действовать строго в соответствии с ними
* Инструкцию необходимо передать конечному пользованию и человеку, который несет ответственность за настройку
* После того, как прочитаете инструкцию, ее необходимо хранить в месте, где пользователи всегда смогут ее видеть
* После распыления, пожалуйста, закройте клапан и промойте прибор.



SM® Special Machine. СМ Бур ко. Лтд (SM BURE Co., Ltd)

|  |
| --- |
| **Состав изделия и спецификации**  MOO-GUN & MOO-GUN H |
| **Составные части**  **Основной корпус и бак для химических реагентов / Запасные части / Инструкция / Батарея / Зарядное устройство для батареи / Шнур электропитания**  Название запасной части    Крышка бака Командный рычаг управления и ПО питания Распылитель Колпачок распыляющего наконечника Бак для химических реагентов Батарея / гнездо для подключения зарядного устройства Сборка фильтра Основной корпус Сборка зарядного устройства.  **Спецификация MOO-GUN**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** | | Выход вентилятора | 12,0 В ПТ 4,0А | Объём раствора для опрыскивания / мин | 0,5 ЛТ | Зарядное устройство | 12,6 В ПТ 2,0А | | Выход насоса | 12,0 В ПТ 2,6А | Объём раствора для опрыскивания / час | 30 Л | Время зарядки | 6 часов | | Номинальная мощность | 12,0 В ПТ 6,6А | Расстояние опрыскивания | 3-8 МТ | Размер | 195\*540\*270 | | Мощность батареи | 12,0 В ПТ 10,4 А | Размер частиц | 30-50 мкм | Вес | 3,1 кг | | литий-ионная батарея | Время использования | 2 часа | Бак для химических реагентов / размер / материал | 5,0 ЛТ/ФЭ |   **Спецификация MOO-GUN Н**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** | | Выход вентилятора | 14,8 В ПТ 4,0А | Объём раствора для опрыскивания / мин | 0,5 ЛТ | Зарядное устройство | 16,8 В ПТ 1,5 А | | Выход насоса | 14,8 В ПТ 2,6А | Объём раствора для опрыскивания / час | 30 Л | Время зарядки | 6 часов | | Номинальная мощность | 14,8 В ПТ 6,6А | Расстояние опрыскивания | 3-8 МТ | Размер | 195\*540\*270 | | Мощность батареи | 14,8 В ПТ 10,4 А | Размер частиц | 30-50 мкм | Вес | 3,4 кг | | литий-ионная батарея | Время использования | 2 часа | Бак для химических реагентов / размер / материал | 5,0 ЛТ/ФЭ | |
| **Проблемы и установка** |
| MOO-GUN & MOO-GUN H  **Установка**  Установка фильтров в сборке    Сборка фильтра Перспективное изображение фильтра   * **Список частей**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Название части | № кода | Стандарт | Кол-во | С/П | |  | Сборка фильтра |  | MOO-GUN & MOO-GUN H |  | Д | | 1 | Корпус фильтра |  | РОМ MOO-GUN / MOO-GUN H | 1 | Н | | 2 | Молот |  | РОМ | 1 | Д | | 3 | Крышка фильтра |  | РОМ | 1 | Д | |  |  |  |  |  |  |  * **Установка и методы очистки** * Отсоедините крышку фильтра в комплекте (3), повернув налево, * Отделите молот фильтра (2) от корпуса фильтра (1) * Удалите посторонние объекты с ткани для фильтров (2) * Удалите поврежденную ткань для фильтров (2) * Соедините повернув крышку (3) направо после удаления посторонних объектов и вставьте молот (2) в корпус фильтра (1) |

|  |
| --- |
| **Проблемы и меры** SM® Special Machine. |
| MOO-GUN & MOO-GUN H  **Методы корректировки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Проблема** | **Мера** | **Примечание** | | Устройство не работает, даже если командный рычаг управления повернут вправо | * Проверьте, правильно ли вставлена батарея. * Проверьте не разряжена ли батарея   (Зарядите батарею для использования, если она разряжена)   * Проверьте, находится ли командный рычаг управления и ПО питания в положении ВЫКЛ * Отрегулируйте командный рычаг управления и ПО питания | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства | | Химикаты не распыляются, хотя насос работает | * Проверьте, не забит ли вход сопла * Соберите заново, отделив и прочистив крышку колпачок распяливающего наконечника. * Проверьте, не забит ли фильтр. * Отсоедините фильтр, прочистите и соберите заново. * Проверьте достаточно ли препаратов внутри корпуса для препаратов. * Проверьте не разбит ли корпус для препаратов (Отдельный корпус для препаратов можно купить, если бак разбит) * Отсоедините корпус изделия и проверьте, правильно подсоединены соединительные трубы, и вставьте сжатый воздух в корпус для препаратов. * Отрегулируйте рычаг регулирования напряжения. | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства | | Препараты периодически распыляются, хотя насос работает | * Проверьте, не забит ли вход сопла * Соберите заново, отделив и прочистив крышку колпачок распяливающего наконечника. * Проверьте, не забит ли фильтр. * Отсоедините фильтр, прочистите и соберите заново. * Проверьте достаточно ли препаратов внутри корпуса для препаратов. * Проверьте не разбит ли корпус для препаратов (Отдельный корпус для препаратов можно купить, если бак разбит) * Проверьте, завершена ли работа насоса, если воздух еще до сих пор присутствует в насосе (Откройте крышку бака на протяжении всасывания воздуха, и вставьте сжатый воздух в корпус для препаратов). * Отрегулируйте рычаг регулирования напряжения. | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства | | Батарея не заряжается | * Проверьте, правильно ли соединена подача питания. * Проверьте, правильно ли вставлены зажимы зарядного устройства в гнездо для подключения зарядного устройства. * Проверьте, правильно ли соединены батарея и зажимное соединение при отсоединении корпуса изделия, и если они соединены не правильно, используйте изделие после того, как повторно соберете его. | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Предостережение и использование** SM® Special Machine. | |
| MOO-GUN & MOO-GUN H  **Как использовать**  **Распыление химикатов и очищение**  **\*При использовании изделия.**   * Закрепите, повернув крышку бака для жидкости после наполнения достаточным количеством химикатов, которые будут использоваться в баке для химикатов. * Проверьте, заряжена ли батарея. * Поворот командного рычага управления и ПО питания вправо включает изделие. * Поверните командный рычаг управления и ПО питания вправо, чтобы настроить скорость и давление насоса (Контрольное давление: MOO-GUN: 0В-12В) / (MOO-GUN Н: 0В – 14,8В)   **\*Когда использование изделия закончено**   * Отключите командный рычаг управления и ПО питания * Высыпите препараты, оставшиеся внутри корпуса для препаратов (Остаточные препараты внутри корпуса для препаратов могут привести к неполадкам изделия) * Распылите остаточные препараты внутри корпуса, нажав кнопку подачи питания (используйте корпус до тех пор, пока будет выделяться воздух после завершения распыления).   **Заряд батареи**  **Заряжайте батарею, используя предоставленное устройство для зарядки. Батарею необходимо зарядить перед использованием, поскольку при покупке она разряжена.**   * Подсоедините шнур питания к предоставленному зарядному устройству. * Проверьте, горит ли индикатор зарядки (красным) на зарядном устройстве. * Вставьте точку подключения зарядного устройства к гнезду для подключения зарядного устройства. * Подзарядка начинается, если индикатор зарядки зарядного устройства изменяется на оранжевый. * Индикатор зарядки изменяет цвет на зеленый, если подзарядка завершена.   (Зарядка батареи занимает около 6 часов)    Зарядное устройство Гнездо для подключения зарядного устройства Точка подключения зарядного устройства Шнур питания |

|  |
| --- |
| **Заметки**  MOO-GUN & MOO-GUN H |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Дата | Заметка | Примечание | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |

**Гарантийные обязательства и гарантия качества**

Руководство по компенсации обслуживания в соответствии с гарантийными обязательствами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип недовольства гарантией качества | | | | | Тип недовольства гарантией качества | |
| в течение гарантийного периода | после гарантийного периода |
| Ошибка работы или функционирования  в нормальных условиях | | Ремонт возможен | | Если возникают ошибки | Бесплатный ремонт | Бесплатный ремонт |
| Ремонт не возможен | | Если снова возникают ошибки, возможно трижды исправить те же ошибки | Обмен продукта | Бесплатный ремонт |
| Если необходимо провести ремонт важных частей сразу же после покупки | | | Обмен продукта | --- |
| Ремонт возможен | | | Обмен продукта | --- |
| Ошибка деятельности или функционирования вызвана предумышленной ошибкой пользователя | Ремонт не возможен | | За исключением случаев внешней ошибки, а не ошибки деятельности или функционирования | | Платный ремонт | |
| Обмен продукта после получения средств за ремонт | --- |

\*То, что не указано в соответствии с дополнительными руководствами по компенсации обслуживания компании.

Если в гарантии не указана дата покупки, гарантийный период начинается после даты производства.

Руководство по обслуживанию

* Если ошибка возникает во время использования изделия, пожалуйста просмотрите руководство и затем свяжитесь со специальным агентом или сервисным центром, в котором вы его покупали. Условия гарантии
* Бесплатное обслуживание

Есть возможность провести ремонт бесплатно, если вы используете изделие в нормальных условиях в течение 1 года (600 часов эксплуатации) с даты покупки.

* Платный ремонт

В следующих случаях, вам придется оплатить услуги (услуги ремонта, стоимость частей).

* Превышение гарантийного периода
* В течение гарантийного периода
* Ошибка вызвана природным катаклизмом (огонь, взрыв газа, повреждение в следствие морского ветра, прилив, землетрясение, молния и т.д.)
* Ошибка, вызванная небрежностью и неправильным обращением
* Ошибка, вызванная действиями другого лица, не инженером по эксплуатации нашего сервисного центра
* Если изделие фальшивое или отсутствует маркировка
* Ошибка, вызванная сбоем питания или поломкой соединительного устройства
* Если изделия используются в целях, отличающихся от указанных
* Естественное потребление расходных материалов
* Ошибка, вызванная внутренней модификацией пользователей
* Ошибка, вызванная разбавителем или ручным стрелковым оружием
* Мы не несем ответственность за проблемы с безопасностью, вызванные небрежностью пользователей
* Изделие, указанное в этой инструкции, может быть остановлено или видоизменено без предупреждения. Пожалуйста, проверьте покупку. Если возникает ошибка или вы не довольны использованием, свяжитесь с сервисным центром или местом, где вы купили изделие.

SM® Special Machine. СМ Бур ко. Лтд (SM BURE Co., Ltd)