**Беспроводной прибор сверхнизкого объёма**

 Инструкция

MOO-GUN & MOO-GUN H Примечания, связанные с безопасностью

* Вам необходимо прочитать примечания, связанные с безопасностью и действовать строго в соответствии с ними
* Инструкцию необходимо передать конечному пользованию и человеку, который несет ответственность за настройку
* После того, как прочитаете инструкцию, ее необходимо хранить в месте, где пользователи всегда смогут ее видеть
* После распыления, пожалуйста, закройте клапан и промойте прибор.

SM® Special Machine. СМ Бур ко. Лтд (SM BURE Co., Ltd)

|  |
| --- |
| **Состав изделия и спецификации**MOO-GUN & MOO-GUN H |
| **Составные части****Основной корпус и бак для химических реагентов / Запасные части / Инструкция / Батарея / Зарядное устройство для батареи / Шнур электропитания**Название запасной частиКрышка бака Командный рычаг управления и ПО питания Распылитель Колпачок распыляющего наконечника Бак для химических реагентов Батарея / гнездо для подключения зарядного устройства Сборка фильтра Основной корпус Сборка зарядного устройства.**Спецификация MOO-GUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** |
| Выход вентилятора | 12,0 В ПТ 4,0А | Объём раствора для опрыскивания / мин | 0,5 ЛТ | Зарядное устройство | 12,6 В ПТ 2,0А |
| Выход насоса | 12,0 В ПТ 2,6А | Объём раствора для опрыскивания / час | 30 Л | Время зарядки | 6 часов |
| Номинальная мощность | 12,0 В ПТ 6,6А | Расстояние опрыскивания | 3-8 МТ | Размер | 195\*540\*270 |
| Мощность батареи | 12,0 В ПТ 10,4 А | Размер частиц | 30-50 мкм | Вес | 3,1 кг |
| литий-ионная батарея | Время использования | 2 часа | Бак для химических реагентов / размер / материал | 5,0 ЛТ/ФЭ |

**Спецификация MOO-GUN Н**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** | **Единица** | **Спецификация** |
| Выход вентилятора | 14,8 В ПТ 4,0А | Объём раствора для опрыскивания / мин | 0,5 ЛТ | Зарядное устройство | 16,8 В ПТ 1,5 А |
| Выход насоса | 14,8 В ПТ 2,6А | Объём раствора для опрыскивания / час | 30 Л | Время зарядки | 6 часов |
| Номинальная мощность | 14,8 В ПТ 6,6А | Расстояние опрыскивания | 3-8 МТ | Размер | 195\*540\*270 |
| Мощность батареи | 14,8 В ПТ 10,4 А | Размер частиц | 30-50 мкм | Вес | 3,4 кг |
| литий-ионная батарея | Время использования | 2 часа | Бак для химических реагентов / размер / материал | 5,0 ЛТ/ФЭ |

 |
| **Проблемы и установка** |
| MOO-GUN & MOO-GUN H**Установка**Установка фильтров в сборкеСборка фильтра Перспективное изображение фильтра* **Список частей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название части | № кода | Стандарт | Кол-во | С/П |
|  | Сборка фильтра  |  | MOO-GUN & MOO-GUN H |  | Д |
| 1 | Корпус фильтра |  | РОМ MOO-GUN / MOO-GUN H | 1 | Н |
| 2 | Молот |  | РОМ | 1 | Д |
| 3 | Крышка фильтра |  | РОМ | 1 | Д |
|  |  |  |  |  |  |

* **Установка и методы очистки**
* Отсоедините крышку фильтра в комплекте (3), повернув налево,
* Отделите молот фильтра (2) от корпуса фильтра (1)
* Удалите посторонние объекты с ткани для фильтров (2)
* Удалите поврежденную ткань для фильтров (2)
* Соедините повернув крышку (3) направо после удаления посторонних объектов и вставьте молот (2) в корпус фильтра (1)
 |

|  |
| --- |
| **Проблемы и меры** SM® Special Machine. |
| MOO-GUN & MOO-GUN H**Методы корректировки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проблема** | **Мера** | **Примечание** |
| Устройство не работает, даже если командный рычаг управления повернут вправо | * Проверьте, правильно ли вставлена батарея.
* Проверьте не разряжена ли батарея

(Зарядите батарею для использования, если она разряжена)* Проверьте, находится ли командный рычаг управления и ПО питания в положении ВЫКЛ
* Отрегулируйте командный рычаг управления и ПО питания
 | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства |
| Химикаты не распыляются, хотя насос работает | * Проверьте, не забит ли вход сопла
* Соберите заново, отделив и прочистив крышку колпачок распяливающего наконечника.
* Проверьте, не забит ли фильтр.
* Отсоедините фильтр, прочистите и соберите заново.
* Проверьте достаточно ли препаратов внутри корпуса для препаратов.
* Проверьте не разбит ли корпус для препаратов (Отдельный корпус для препаратов можно купить, если бак разбит)
* Отсоедините корпус изделия и проверьте, правильно подсоединены соединительные трубы, и вставьте сжатый воздух в корпус для препаратов.
* Отрегулируйте рычаг регулирования напряжения.
 | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства |
| Препараты периодически распыляются, хотя насос работает | * Проверьте, не забит ли вход сопла
* Соберите заново, отделив и прочистив крышку колпачок распяливающего наконечника.
* Проверьте, не забит ли фильтр.
* Отсоедините фильтр, прочистите и соберите заново.
* Проверьте достаточно ли препаратов внутри корпуса для препаратов.
* Проверьте не разбит ли корпус для препаратов (Отдельный корпус для препаратов можно купить, если бак разбит)
* Проверьте, завершена ли работа насоса, если воздух еще до сих пор присутствует в насосе (Откройте крышку бака на протяжении всасывания воздуха, и вставьте сжатый воздух в корпус для препаратов).
* Отрегулируйте рычаг регулирования напряжения.
 | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства |
| Батарея не заряжается | * Проверьте, правильно ли соединена подача питания.
* Проверьте, правильно ли вставлены зажимы зарядного устройства в гнездо для подключения зарядного устройства.
* Проверьте, правильно ли соединены батарея и зажимное соединение при отсоединении корпуса изделия, и если они соединены не правильно, используйте изделие после того, как повторно соберете его.
 | Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства |

 |

|  |
| --- |
| **Предостережение и использование** SM® Special Machine. |
| MOO-GUN & MOO-GUN H**Как использовать****Распыление химикатов и очищение****\*При использовании изделия.*** Закрепите, повернув крышку бака для жидкости после наполнения достаточным количеством химикатов, которые будут использоваться в баке для химикатов.
* Проверьте, заряжена ли батарея.
* Поворот командного рычага управления и ПО питания вправо включает изделие.
* Поверните командный рычаг управления и ПО питания вправо, чтобы настроить скорость и давление насоса (Контрольное давление: MOO-GUN: 0В-12В) / (MOO-GUN Н: 0В – 14,8В)

**\*Когда использование изделия закончено*** Отключите командный рычаг управления и ПО питания
* Высыпите препараты, оставшиеся внутри корпуса для препаратов (Остаточные препараты внутри корпуса для препаратов могут привести к неполадкам изделия)
* Распылите остаточные препараты внутри корпуса, нажав кнопку подачи питания (используйте корпус до тех пор, пока будет выделяться воздух после завершения распыления).

**Заряд батареи****Заряжайте батарею, используя предоставленное устройство для зарядки. Батарею необходимо зарядить перед использованием, поскольку при покупке она разряжена.*** Подсоедините шнур питания к предоставленному зарядному устройству.
* Проверьте, горит ли индикатор зарядки (красным) на зарядном устройстве.
* Вставьте точку подключения зарядного устройства к гнезду для подключения зарядного устройства.
* Подзарядка начинается, если индикатор зарядки зарядного устройства изменяется на оранжевый.
* Индикатор зарядки изменяет цвет на зеленый, если подзарядка завершена.

(Зарядка батареи занимает около 6 часов)Зарядное устройство Гнездо для подключения зарядного устройства Точка подключения зарядного устройства Шнур питания |

|  |
| --- |
| **Заметки**MOO-GUN & MOO-GUN H |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Заметка | Примечание |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |

**Гарантийные обязательства и гарантия качества**

Руководство по компенсации обслуживания в соответствии с гарантийными обязательствами

|  |  |
| --- | --- |
| Тип недовольства гарантией качества | Тип недовольства гарантией качества |
| в течение гарантийного периода | после гарантийного периода |
| Ошибка работы или функционированияв нормальных условиях | Ремонт возможен | Если возникают ошибки | Бесплатный ремонт | Бесплатный ремонт |
| Ремонт не возможен | Если снова возникают ошибки, возможно трижды исправить те же ошибки | Обмен продукта | Бесплатный ремонт |
| Если необходимо провести ремонт важных частей сразу же после покупки | Обмен продукта | --- |
| Ремонт возможен | Обмен продукта | --- |
| Ошибка деятельности или функционирования вызвана предумышленной ошибкой пользователя | Ремонт не возможен | За исключением случаев внешней ошибки, а не ошибки деятельности или функционирования | Платный ремонт |
| Обмен продукта после получения средств за ремонт | --- |

\*То, что не указано в соответствии с дополнительными руководствами по компенсации обслуживания компании.

Если в гарантии не указана дата покупки, гарантийный период начинается после даты производства.

Руководство по обслуживанию

* Если ошибка возникает во время использования изделия, пожалуйста просмотрите руководство и затем свяжитесь со специальным агентом или сервисным центром, в котором вы его покупали. Условия гарантии
* Бесплатное обслуживание

Есть возможность провести ремонт бесплатно, если вы используете изделие в нормальных условиях в течение 1 года (600 часов эксплуатации) с даты покупки.

* Платный ремонт

В следующих случаях, вам придется оплатить услуги (услуги ремонта, стоимость частей).

* Превышение гарантийного периода
* В течение гарантийного периода
* Ошибка вызвана природным катаклизмом (огонь, взрыв газа, повреждение в следствие морского ветра, прилив, землетрясение, молния и т.д.)
* Ошибка, вызванная небрежностью и неправильным обращением
* Ошибка, вызванная действиями другого лица, не инженером по эксплуатации нашего сервисного центра
* Если изделие фальшивое или отсутствует маркировка
* Ошибка, вызванная сбоем питания или поломкой соединительного устройства
* Если изделия используются в целях, отличающихся от указанных
* Естественное потребление расходных материалов
* Ошибка, вызванная внутренней модификацией пользователей
* Ошибка, вызванная разбавителем или ручным стрелковым оружием
* Мы не несем ответственность за проблемы с безопасностью, вызванные небрежностью пользователей
* Изделие, указанное в этой инструкции, может быть остановлено или видоизменено без предупреждения. Пожалуйста, проверьте покупку. Если возникает ошибка или вы не довольны использованием, свяжитесь с сервисным центром или местом, где вы купили изделие.

SM® Special Machine. СМ Бур ко. Лтд (SM BURE Co., Ltd)